|  |
| --- |
| **Gezondheid en veiligheid procedures en instructies**  |
| Bedrijf |  | P&C  | F&V-SMART 20.01.02, 20.01.03, 32.10.01,32.10.06 |
| GRASP 12.4 |
| Bedrijfsleiding |  | Datum | .. / .. / 202. |

De gezondheid en veiligheid procedures houden rekening met de risicobeoordeling van de gevaren die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van de personeelsleden (DOC 19) en de concrete omstandigheden op het bedrijf.

De procedures worden jaarlijks herzien en aangepast in geval van nieuwe en/of veranderende omstandigheden (toestellen, producten).

De gebouwen, de infrastructuur en het materiaal van het bedrijf zijn zodanig opgevat en onderhouden zodat het gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers zo goed als praktisch haalbaar, wordt beheerst en beperkt.

Aandachtspunten, maatregelen en instructies voor het omgaan met toestellen en producten

Gevaarlijke toestellen

* Medewerkers die werken met gevaarlijke toestellen, zijn ingelicht over de mogelijke gevaren en hoe met de toestellen om te gaan om ongevallen te voorkomen

Stroomgroep

* Laten keuren

Tractor

* Aftak-as voorzien van beschermkappen
* Originele koppelingsbouten
* Jaarlijks filter van cabine vervangen
* Voldoen aan de wegcode

Draaiende en roterende onderdelen

* Bewegende en roterende elementen en delen afschermen
* Geen losse haren bij gebruikers
* Geen loshangende kledij bij gebruikers

Grondboor

* Aandachtspunt: door de aftak-as aangedreven boren vallen niet onmiddellijk stil
* Blokkeerbeveiliging bij boor met directe motor

Maaier en/of frees

* Afschermen van messen, hamers en klepels
* Machines stoppen vooraleer er aan gewerkt wordt
* Machines stilleggen bij verlaten van de trekker

Pneumatische snoeigroep

* Drukvat voldoende onderhouden – condenswater aflaten na iedere werkdag
* Drukvat (+300 liter) om de vijf jaar testen
* Drukvat ontluchten voor transport
* Veiligheidsventiel niet eigenhandig bijregelen

Spuittoestel

* Laten keuren
* Ventilatoren afschermen
* Zo goed mogelijk uit de spuitstroom blijven
* Trekker voldoende afsluiten
* Geen vloeistofleidingen in de trekker
* Voldoende stabiliteit door goede breedte/hoogte verhouding
* Nodige bescherming gebruiken bij vullen en onderhoud van het toestel

Plukstelling

* Voldoende stabiliteit
* Niet gebruiken voor personenvervoer

Palloxkantelaar

* Hulpmiddel voorzien voor het verwijderen van de laatste stukken product en de beschermdoek

ULO-frigo

* Cellen voldoende verluchten voor het openen (via deur of venster)
* Tweede persoon aanwezig bij staalname, voor interventie bij ongeval
* Zorgen voor gemakkelijk te bereiken stalen
* Loopbruggen naar vensters voorzien van leuning
* Deurgrendel wegnemen of op slot tegen ongewenst openen
* Verplichte waarschuwingsborden duidelijk zichtbaar aanwezig, mogelijk ook in vreemde talen
* Geschreven procedures om een cel te betreden
* Zuurstofgehalte nakijken vooraleer een cel te betreden
* Medewerkers en bezoekers op de hoogte brengen van gevaren van ULO

Heftruck

* Veiligheidscabine / veiligheidsgordel / veiligheidsbeugel voorzien en gebruiken
* Laadstation voldoende ventileren
* Bedieningsaanwijzingen zijn leesbaar
* Zorg voor goed onderhoud, in het bijzonder hefinrichting, remmen en signalisatie-instrumenten
* Heftrucks die ’s nachts of op donkere plaatsen worden gebruikt, moeten voorzien zijn van een verlichtingsinstallatie die aangepast is aan het uit te voeren werk
* Zorg voor intacte en propere spiegels op het voertuig
* Zorg dat de bestuurder een zo goed mogelijk zicht kan behouden op de last en de omgeving – onder ander propere, niet gebarsten ruiten indien van toepassing

Snoeien

* Gebruik goed onderhouden snoeimateriaal
* Een scherpe schaar is ook minder belastend voor hand en pols
* Pas op met uw vrije hand – hou de zaag steeds in de vrije hand
* Laat na iedere snoeidag het condenswater uit het drukvat
* Regel het veiligheidsventiel niet bij – ontploffingsgevaar
* Berg het materiaal terug op na de werkdag
* Steek de schaar nooit in uw broekzak
* Waarschuw de bedrijfsleider bij problemen

Opslag van gevaarlijke producten

* Sluit verpakkingen na gebruik af
* Sla schoonmaakmiddelen altijd gescheiden op van gewasbeschermingsmiddelen
* Sla schoonmaakmiddelen in de daarvoor bestemde kast of ruimte op en zet ze in de daarvoor bestemde lekbakken, waarbij chloor nooit bij zuur reinigingsmiddel wordt opgeslagen
* Sla gewasbeschermingsmiddelen op volgens de wettelijke bepalingen
* Bewaar beschermende kledij niet in het fytolokaal of de fytokast

Gebruik van gevaarlijke producten

* Gebruik de op de verpakking vermelde concentraties
* Bereken en stem het gebruik van chemicaliën en gewasbeschermingsmiddelen vooraf af op het gebruik en de te behandelen oppervlakte zodat niet meer dan de noodzakelijke hoeveelheden worden gebruikt
* Meng alleen chemicaliën die hiervoor geschikt zijn
* Draag beschermende kledij bij het werken met agressieve producten, onder andere oogbescherming
* Maak beschermende kledij direct na gebruik schoon
* Bij gebruik van apparatuur wordt deze nadien leeg en schoon gemaakt om menging van chemicaliën te voorkomen
* Zorg ervoor dat er stromend water in de buurt is in geval van een ongeval
* Wees op de hoogte van het telefoonnummer van de dichtstbijzijnde huisarts ingeval van een ongeval

Tewerkstelling >48 u/week

* Neem afdoende rust tijdens de voorziene pauzes
* Vraag bijkomende pauzes waar nodig
* Personeelsleden kunnen te allen tijde vermoeidheid aangeven, waarna gezamenlijk naar een accurate aanpak wordt gestreefd – bv. veranderen/verwisselen van taken, meer afwisseling, verschuiven naar rustiger werkomgeving
* …

Richtlijnen (heftruck)chauffeur

De verantwoordelijkheden van de heftruckchauffeur

* Verantwoordelijkheid naar veiligheid van werknemers en bezoekers
* Hij houdt zich aan de richtlijnen voor veiligheid
* Hij neemt nooit risico’s in onvoorziene omstandigheden
* Hij waakt niet alleen over zijn veiligheid, maar ook over deze van anderen
* Verantwoordelijkheid betreffende de vervoerde last
* Hij vergeet de waarde van de lading niet
* Verantwoordelijkheid betreffende de heftruck
* De heftruck is een zeer duur toestel en moet bijgevolg met zorg behandeld worden

Dagelijks nazicht voor vertrek

* Goede staat van de vorken Afstand van de vorken aangepast aan de te vervoeren vracht
* Vergrendeling van de vorken De lading van de batterij

Het is strikt verboden

* Alcoholische dranken te gebruiken tijdens het werk
* Personen te vervoeren of op te heffen met de heftruck – heftruck is geen hoogtewerker
* Vrachten voort te duwen met de heftruck
* Een heftruck zonder bestuurder in de doorgang achter te laten
* Een heftruck achter te laten met de sleutel in het contactslot
* Een heftruck achter te laten met een vork dat niet aan de grond staat
* Met de vork in de hoogte rond te rijden, zelfs als de heftruck niet geladen is
* Bruusk te remmen of bochten te nemen tegen hoge snelheid

Veiligheidsregels die bij het gebruik van de heftruck moeten worden toegepast

* Wanneer u een defect vaststelt, parkeer de heftruck op een veilige plaats, verwijder de contactsleutel en verwittig de bedrijfsleider
* Pallets, kisten en palloxen in slechte staat betekenen een ernstig gevaar; gebruik ze niet voor transport
* Hef enkel stabiele ladingen die niet gemakkelijk kunnen omvallen – tonnen, motoren en andere weinig stabiele lasten moeten dusdanig geklemd worden dat ze niet van de vorken kunnen vallen
* Er wordt niet meer gewicht vervoerd dan een veilig gebruik toelaat
* Rem geleidelijk, vooral op een glad wegdek
* Rij nooit met vochtige handen of schoenen
* Pas de snelheid aan aan het wegdek
* Hou rekening met de vrije hoogte van doorgangen
* Denk eraan uw voeten binnen het profiel van de heftruck te houden
* Hou uw gedachten bij de last in de bochten, vooral als de last buitenmaats of weinig stabiel is
* Rij steeds, ongeacht of u een last vervoert of niet, met de vorken op 15 à 20 cm boven de vloer
* Bij stilstand moeten de vorken, uiteinden inbegrepen, steeds op de grond rusten
* Kijk steeds in de rijrichting en rij tegen een matige snelheid
* Wees vooral voorzichtig bij doorgang; vertraag en toeter zo nodig om bezoekers te waarschuwen
* Neem bochten tegen een kleine snelheid
* Rij achterwaarts wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is door de omvang van de lading
* Let bij het rijden of het neerlaten van een last op voor de voeten van omstanders
* Maak omstanders attent op de beweging die je wil maken met het voertuig

Richtlijnen voor gebruik gewasbeschermingsmiddelen

* Medewerkers die werken met gewasbeschermingsmiddelen hebben veiligheidsinstructies gehad en dragen beschermende kledij
* Lees zorgvuldig het etiket
* Personeelsleden die in direct contact komen met gewasbeschermingsmiddelen wordt de mogelijkheid geboden om een jaarlijkse gezondheidscontrole te ondergaan (zie PC 32.10.01)

Draag steeds aangepaste beschermkledij

* Steeds handschoenen gebruiken die voldoende lang en waterdicht zijn

 vb. nitril handschoenen – 0,38 mm dikte, 330 mm lengte, aangepaste maatvoering

* Een waterdichte overall die uitsluitend voor dit werk wordt aangewend

vb. PE-gecoate neveldichte TYVEK overall die bescherming biedt tegen chemische druppels

(type 6) uitgerust met vaste capuchon en lichte kunststof rits

* Rubberen laarzen

vb. PVC of nitril rubberen laarzen voorzien van stalen tip (en zool) EN 354/S4 of S5

Gelaatsbescherming

* Adembescherming steeds in functie van het aangewende product en de toepassing / blootstelling; centraal staan de richtlijnen die op de verpakking van het product of de fiche staan
* Het gebruik van een veiligheidsbril met volledige drukvrije aansluiting aan het aangezicht en bestand tegen vloeistofdruppels en -spatten en stof is aan te raden
* Voor de verwerking van granulaten volstaat een stofmasker type EN 149:2001 type FFP2; deze maskers bieden géén bescherming tegen gassen en/of dampen
* Indien de gebruikers gedurende de bereiding of verdeling worden blootgesteld aan gassen en/of dampen (lees af van de gebruikshandleiding of MSDS van het product) dient een masker te worden voorzien met actieve kool (meestal type A – organische dampen, maar ook type B – anorganische dampen of een ander type is niet uitgesloten); in dit geval dient u over te schakelen naar een half-gelaatsmasker met filterbus
* Bij zeer intensief gebruik is het zinvol om het aanschaffen van andere gebruiksvriendelijkere systemen te overwegen (vb. met luchtkappen met verse lucht toevoer)

Voorzorgen tijdens de bereiding en het spuiten

* Beschermkledij dragen: draag steeds handschoenen tijdens de bereiding
* Vat voor de helft vullen met water
* Benodigde hoeveelheden spuitmiddel afwegen
* Lees ook de veiligheidsvoorschriften, dosering en mengrichtlijnen op het etiket
* Los de poeders en korrels eerst apart op in een bak; vloeistoffen moeten zo in het vat
* Geef het mengsel voldoende tijd om op te lossen en zorg voor een goede menging
* Spoel de verpakkingen minstens drie keer uit
* Los niet alle middelen tegelijk op; doe dit telkens per middel
* Vul het vat verder tot de gewenste hoeveelheid; let op voor het overlopen van het vat
* Vermijd contact met ogen, mond, handen; gebeurt dit toch: voldoende lang afspoelen met water
* Rook, eet en drink niet tijdens de werkzaamheden
* Berg de lege verpakking op

Veiligheidstips tijdens de werkzaamheden

* Nooit eten, drinken of roken
* Niet in het aangezicht wrijven
* Middelen op de huid direct afspoelen met proper water
* Vermijd stuiven van poeder tijdens de bereiding
* Gebruik een scherp mes of schaar voor het openen van de verpakking
* Bereiding van de spuitvloeistof: buiten – steeds met de wind in de rug; binnen – enkel met afzuiging
* Vermijd spatten bij het openen van verpakking of het vullen van de tank
* Lees aandachtig de ongeval procedure en instructies
* Bescherm uw gehoor – draag oorbeschermers
* Controleer de doppen voor iedere bespuiting
* Vervang luchtfilter van de cabine regelmatig
* Doe de deur van het fytolokaal steeds op slot

Voorzorgen om de veiligheid van de omgeving te vrijwaren

* Sluit de doppen die niet nodig zijn voor de gewasbescherming – bijvoorbeeld bij het inrijden van een jong perceel na toepassing in een volwassen aanplant; sluit de doppen die over het gewas spuiten
* Sluit de kranen aan de wendakker
* Spuit de randrijen enkelzijdig, tweemaal in tegengestelde richting, naar het perceel gericht
* Pas extra op langs oppervlaktewater
* Hou rekening met de verplichte bufferzones
* Hou extra rekening met de nabijheid van bebouwing, tuinen, fiets- en voetpaden en dieren in aanpalende weiden
* Vermijd drift door een juiste doppenkeuze; geen te hoge druk en door rekening te houden met de windsnelheid bij het spuiten
* Bij het betreden van een behandelde productielocatie wordt rekening gehouden met de herbetredingstermijn (re-entry time), zoals aangegeven op het etiket
* Indien er geen termijn gespecificeerd is op het etiket, wordt de behandelde locatie pas betreden wanneer de middelen op de planten opgedroogd zijn (zie PC 32.10.06)
* Lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen worden minstens driemaal gespoeld met water
* Het spoelwater van de lege verpakkingen wordt in de tank gevoegd

Andere aandachtspunten in verband met gezondheid en veiligheid en welzijn op het bedrijf

…

…

…

…

…

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Initiële opmaak | Revisie 01 | Revisie 02 | Revisie 03 |
| Wijzigingen ten opzichte van voorgaande versie? |
| Ja / Neen | Ja / Neen | Ja / Neen |
| Indien JA: Wijzigingen en aanvullingen duidelijk herkenbaar aanbrengen op document of eventueel nieuw document gebruiken. |
| Verantwoordelijke  |  |  |  |  |
| Datum |  |  |  |  |
| Handtekening |  |  |  |  |

De werknemers, de producent en de bedrijfsleiders ondertekenen jaarlijks de gezondheid en veiligheid procedures en instructies als bewijs van hun basis gezondheid en veiligheid opleiding – voor de registratie van de training dient alle informatie zoals vermeld in DOC 04 aanwezig te zijn.

Ik verklaar kennis genomen te hebben van de bovenstaande gezondheid en veiligheid instructies en zal deze tijdens de werkzaamheden naleven.

In geval van twijfel of nood aan verduidelijking kan ik de verantwoordelijke hierover aanspreken.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Datum & handtekening | Datum & handtekening | Datum & handtekening | Datum & handtekening |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Verantwoordelijke (naam) |  |
| Datum |  |
| Handtekening |  |