|  |
| --- |
| VRAGENLIJST opstellen offerte ‘Rapport de Qualité des Terres’ Wallonië |

# Informatie opdrachtgever

|  |  |
| --- | --- |
| Klantnummer: |  |
| Naam: |  |
| Straat en nummer: |  |
| Postnummer: |  |
| Gemeente: |  |
| Telefoon: |  |
| Fax: |  |
| E-mail: |  |

# Ligging van het onderzoeksterrein

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Zone grondverzet** |
| Straat: |  |
| Nr: |  |
| Postnummer: |  |
| Gemeente: |  |
| Kadastrale percelen: |  |

# Aanleiding van onderzoek

|  |  |
| --- | --- |
| **Aanleiding onderzoek:** | [ ]  Nav. Aankoop terrein (indicatief ontwerp)[ ]  Voorontwerp van het project[ ]  Definitief ontwerp[ ]  Technisch verslag van hopen grond [ ]  Op een tussentijdse opslagplaats (Installation Autorisée (IA))[ ]  Ter plaatse[ ]  Andere:  |

# GRONDVERZET

# Uit te graven volume en maximale afgravingsdiepte grond

|  |  |
| --- | --- |
| **Aard van het project**: | [ ]  Bouwproject*Oppervlakte zone grondverzet: ……………………………………….. m²*[ ]  Lijntraject *Lengte zone grondverzet: ………………………………………………… m*[ ]  Gestockeerde hoop *(gekende herkomst van de uitgegraven partij grond) Adres van herkomst hoop:*………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[ ]  Gestockeerde hoop *(met ongekende herkomst van de uitgegraven partij grond OF een hoop samengesteld uit verschillende partijen van verschillende herkomst)* [ ]  Land en natuurinrichtingswerken*Oppervlakte zone grondverzet:* *……………………………………….. m²* |
| **Af te graven volume grond (m³)**  | …………………………..m³ **(zie bijlage 1 voor uitgebreide tabel wegeniswerken** **verplicht in te vullen of grondverzettabel bij te voegen)****OF (indien gestockeerde hoop)**…………………………..ton (enkel in te vullen indien de reeds uitgegraven grond op een hoop gestockeerd wordt)Waarbij het gepland is om: …………………..m³ ter plaatse te hergebruiken |
| **Maximale afgravingsdiepte (m-mv)** | .............................................................................................................................**Indien van toepassing: de verschillende afgravingsdieptes per zone (aanduiding op plan is voldoende)** |

# Verhardingen/Ophooglagen

|  |  |
| --- | --- |
| **Opgehoogd terrein?** | [ ]  Neen[ ]  JaDikte opgehoogde laag (cm): …………………………………………………………….. Aard van de opgehoogde laag: ………………………………………………………….. |
| **Aanwezigheid van** | [ ]  Niet van toepassing[ ]  Afval/stortmateriaal[ ]  Asbest [ ]  Andere: ………………………………………………………………………………………………….. |
| **Verharding (beton, asfalt, klinkers,….)** | [ ]  Onverhard[ ]  Gedeeltelijk onverhard, gedeeltelijk verhard met:…………………………………..[ ]  Volledig verhard met……………………………………………………………………………….[ ]  Terrein is nog deels bebouwd, maar gebouwen afgebroken op moment van staalname[ ]  Terrein is nog deels bebouwd, maar gebouwen nog niet afgebroken op moment van staalname |

# Asbest

|  |  |
| --- | --- |
| **Wordt er gegraven binnen de invloedssfeer van gebouwen met een eventuele aanwezigheid van asbesthoudende dakbedekking of buitenbekleding?** | [ ]  Neen[ ]  Ja |
| **Is er sprake van voorkomen van asbestverdacht puin of sloopafval op of in de bodem?** | [ ]  Neen[ ]  Ja |
| **Heeft er op het terrein opslag plaatsgevonden van asbesthoudende materialen of sloopafval?** | [ ]  Neen[ ]  Ja |
| **Zijn er industriële activiteiten (geweest) op het terrein met gekende asbesttoepassingen?** | [ ]  Neen[ ]  Ja |

# Historiek van het terrein

|  |  |
| --- | --- |
| **Huidig landgebruik?** | [ ]  Braakliggend/woongebied[ ]  Deels bebouwd/woongebied[ ]  Natuur/bos[ ]  Landbouw[ ]  Industrie[ ]  Andere: ……………………………………………………………… |
| **Historisch landgebruik?** | [ ]  Braakliggend/woongebied[ ]  Deels bebouwd/woongebied[ ]  Natuurgebied/bos[ ]  Landbouwgebied[ ]  Industrie[ ]  Andere: ………………………………………………………………………. |
| **Verdachte zones?** | [ ]  Niet van toepassing[ ]  Ondergrondse of bovengrondse stookolietank(s)Indien gekend: volume van de tanks: ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….[ ]  Tank: buiten werking gesteld/verwijderd/gereinigd?[ ]  Loods (opslagplaats, werkplaats,….)[ ]  Asbest (bv. In afgebroken gebouwen, …..)[ ]  In aanwezige bestaande gebouwen*Toelichting:*  [ ]  In afgebroken gebouwen[ ]  Asbestdaken zonder dakgoot[ ]  Aanwezig op het maaiveld[ ]  Aanwezig in de grond[ ]  Opslag op terrein van asbestverdacht materiaal[ ]  Steenpuin[ ]  Opslag chemische producten[ ]  Andere: ……………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken** **OF****Grond opgenomen in de Banque de Données de l’État des Sols** | [ ]  Niet van toepassing[ ]  Rapport de Qualité des Terres (RQT) ………………………….[ ]  Parcelle pour laquelle des démarches de gestion des sols ont été réalisées ou sont prévoir (Art. 12 §2 et 3 du Décret) ………………………….[ ]  Parcelle concernée par des informations de nature strictement indicative ne menant à aucune obligation (Art. 12 §4 du Décret) …………………………. |

**Planning**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wanneer gaan de geplande werken in aanbesteding?** |  |
| **Wanneer gaan de geplande werken in uitvoering?** |  |

# Gelieven volgende documenten mee te sturen (indien beschikbaar):

* Plan ontworpen toestand (met aanduiding projectzone en onderzoekslocatie)
* Plan bestaande toestand (met aanduiding projectzone en onderzoekslocatie)
* Plannen met bestaande nutsleidingen die opgebroken zullen worden
* Foto’s (indien mogelijk)
* DWG ontworpen toestand (indien mogelijk)
* Grondverzettabel (grondverzet) of bijgevoegde tabel in te vullen
* Indien er plannen ter beschikking zijn van de aanleg en/of renovatie van de bestaande verhardingen, fundering en/of onderfundering, gelieve dan deze informatie toe te voegen bij deze vragenlijst (in kader van sloopopvolgingsplan).
* Reeds uitgevoerde onderzoeken ter hoogte van de onderzoekslocatie (technisch verslag, verkennend/gedetailleerd onderzoek, waterbodemonderzoek, ...) (indien mogelijk)
* Asbestinventaris (indien van toepassing)

# Opmerkingen:

|  |
| --- |
|  |

# Bijlage 1: Grondverzetstabel wegenis- en rioleringswerken met gedetailleerde informatie over de geplande uitgravingen (verplicht aan te leveren)

|  |  |
| --- | --- |
| **1. GRONDWERKEN IN BESTAANDE WEGINFRASTRUCTUUR** | **VH (m³)** |
| **1.1 Heraanleg van de weg** |
| Opbraak bestaande weginfrastructuur | **/** |
| Uitgraving onder bestaande weginfrastructuur tot op niveau baanbed | \* |
| Uitgraving naast bestaande weginfrastructuur tot niveau baanbed (bvb. verbreden van de weg, aanleg nieuw fietspad,…) |  |
| **Subtotaal** |  |
| **1.2 (Her)aanleg van riolering** |
| Opbraak bestaande buizen, kokers,… |  |
| Uitgraving van sleuf(ven) voor riolering |  |
| Huisaansluitingen |  |
| Persputten, ontvangstputten, inspectieputten,… |  |
| **Subtotaal** |  |
| **2. GRONDWERKEN DOOR AKKERLAND/IN ONVERHARDE BERM** |
| **2.1 Aanleg van riolering volgens** |
| Afgraven teelaarde |  |
| Uitgraving van sleuf |  |
| **Subtotaal** |  |
| **2.2 Bouwputten (bufferbekken, pompstation,…)** |
| **3. VARIA** |
| Grachten (herprofileren, uitgraven,…) |  |
| Andere |  |
| **Subtotaal** |  |
| **TOTAAL** |  |
| **TOTAAL met marge voor de grondverbetering, bredere uitvoering sleuven,… (10 à 15%)** |  |

\* Extra aandacht is vereist voor grondwerk ten behoeve van het baanbed onder bestaande weginfrastructuur:

(1) Dit volume wordt vaak onderschat omdat het initieel berekend wordt o.b.v. de theoretische diktes in SB250, wat vaak niet overeenstemt met de vaststellingen op de werf. Pas dit volume aan nadat de boringen werden uitgevoerd, en de wegopbouw gekend is.

(2) Wanneer er t.h.v. aanwezige verharding geen diepere uitgraving (t.b.v. riolering) voorzien is, wordt vaak geen rekening gehouden met mogelijk grondverzet onder de verharding. Er zijn dan ook geen boringen in het technisch verslag (of sonderingen) om de opbouw van de weg te kennen. In uitvoering kan een onvoorzien meervolume vrijkomen met ongekende milieukwaliteit. Anticipeer op dit probleem en laat de erkende bodemsaneringsdeskundige enkele boringen doorheen de verharding plaatsen om na te gaan of uitgegraven bodem zal vrijkomen en om de milieukwaliteit ervan te bepalen.

# Bijlage 2: Grondverzetstabel bouwprojecten met gedetailleerde informatie over de geplande uitgravingen (verplicht aan te leveren)

|  |  |
| --- | --- |
| **GRONDWERKEN IN KADER VAN BOUWPROJECTEN** | **VH (m³)** |
| 1. **Bouwrijp maken van het terrein**
 |  |
| 1. **Graafwerken gebouw**
 |
| Kelder of ondergrondse infrastructuur (inclusief taluds) |  |
| Fundering |  |
| **Subtotaal** |  |
| 1. **Graafwerken riolering en nutsleidingen**
 |
| Sleuven |  |
| Putten (aansluitingen, septische put, regenwaterput, …) |  |
| **Subtotaal** |  |
| 1. **Graafwerken omgeving**
 |
| Groenaanleg |  |
| Opritten |  |
| Paden |  |
| Wadi / infiltratievoorzieningen |  |
| **Subtotaal** |  |
| 1. **Andere:**
 |
|  |  |
| **TOTAAL** |  |
| **TOTAAL met marge voor de grondverbetering (10 à 15 %)** |  |